===========================================================================

                   ファイナルハードディスク入れ替え V.16

                            2019 年 12 月 20 日

===========================================================================


■ システム必要条件
-------------------------------------------------

本ソフトウェアを使用するためには、以下のシステムが必要になります。

* パソコン本体およびOS
  PC/AT互換機
  日本語版 Windows 7、Windows 8/8.1、および Windows 10

* メモリ
  上記OSが正常に動作し、かつ256MB以上のメモリ（1GB以上推奨）
   Windows PE版を使用する場合は、768MB以上のメモリ（1GB以上推奨)

* ハードディスク
  80MB以上のハードディスク空き容量（プログラムの展開用）
  - 下記Microsoft .NET Framework 4のインストールに、別途100MBの空き容量が
    必要になります。※既にインストール済みの場合は不要
  - Windows PE版起動用USBメモリを作成するには、以下の容量が追加で必要にな
    ります
    - お使いのパソコンのOSがWindows 7/8(8.1)/10の場合
      Windows ADKのインストールが必要になり、その際に約５GB以上の空き容量
      が必要になります。

* ディスプレイ
  1024×768(XGA）以上の解像度
  256色以上

* その他のソフトウェア
  - Microsoft .NET Framework 4（自動的にダウンロードされます。ダウンロー
    ドにはインターネット接続が必要になります。）
  - Windows ADK（必要な時に自動的にダウンロードされます。ダウンロードには
    インターネット接続が必要になります。）


■ 対応ハードディスク
-------------------------------------------------

IDE、SATA、eSATA、USB、IEEE1394(iLink、Firewire)、SCSI、PCMCIA
* ハードウェアRAID対応
* GPT(GUIDパーティションテーブル)ディスク対応
* Solid State Drive(SSD) 対応


■ 非対応ハードディスクとコンピュータ機種
-------------------------------------------------

* ダイナミックディスク
* ソフトウェアRAID
* コピー元（現在使用しているハードディスク）がAdvanced Formatのハードディ
  スク
* マルチ（デュアル）ブート環境
* WindowsがC以外のドライブにインストールされているハードディスク
* Windows 7/8/10 標準以外のブートローダを使用しているハードディスク
* HPA（Hidden Protected Area）が含まれているハードディスク
* Advanced Format以外の512バイトでないセクターサイズ（ハードディスク ツール
  を使用したカスタムセクターサイズ）
* 東芝製コンピュータのうち、「東芝RAID」または「東芝ハードディスクプロテク
  ション」を搭載した機種
* Macintosh(Mac)
* 本体からハードディスクを脱着できないパソコン（タブレットやUltrabook 等）


■ プログラムの実行方法
-------------------------------------------------

1) Windowsを起動します。
2) 管理者権限のあるユーザでログオンします。
3) 「setup.exe」をダブルクリックで実行します。
   
   プログラムの展開後、.NET Framework 4がインストールされていない場合は、
   .NET Framework 4のインストールが開始されますので、ウィザードの指示通り
   に操作をしてください。


■ 注意事項および制限事項
-------------------------------------------------

Step 1　パソコンを確認する
本ソフトウェアのご使用には次の制限があります。ご使用前にご確認ください。

- ハードディスク/SSDが交換できる機種がサポートされます。タブレット端末や
  ウルトラブックなど、内蔵ハードディスク/SSDの取り外しが不可能なパソコンに
  は対応しません。

- 現在のシステムディスクと異なるデバイスインタフェースを持つハードディスク
  （例：IDEからSATAなど）への入れ替えは推奨されません。コピー先のハード
  ディスクで起動しない可能性があります。

- 一部の古いパソコンでは、大容量のハードディスクを認識できない場合がありま
  す。大容量のハードディスクに交換する場合は、お使いのパソコンが対応してい
  ることを確認してください。特に137GB未満のハードディスクをより大きなハード
  ディスクに交換する際はご注意ください。

- GPTディスクの変換は行いません。非GPTディスクのコピーを行うと、コピー先が
  あらかじめGPTでフォーマットされていても、コピー後は非GPTディスクとなりま
  す。そのため2TBを超えるハードディスクへコピーする際は、非GPTディスクの限
  度である2TBまで認識されるようになります。
  コピー元がGPTディスク場合は、コピー先ディスクもそのままGPTディスクとなり
  ますので、2TB以上を認識可能です。

- Windowsを起動せずに、ハードディスク内のパーティションの一部を使用してビデ
  オなどの再生を行う機能を持つパソコンは、コピーした新しいハードディスクで
  その機能を使用できなくなります（例：DELL製パソコンの「Media Direct」）。

- リカバリーパーティションもコピー可能ですが、パソコンによってはコピー先
  ハードディスクで正しくリカバリーできない場合があります。ディスクを入れ替
  える前に、リカバリーディスクを作成しておくと安全です。リカバリーディスク
  の作成方法は、パソコンの取扱説明書をご確認ください。

- Windows PE版起動用USBメモリを作成するために、Windows ADKのインストールが
  必要になることがあります。その場合、ハードディスクに約5GB以上の空き容量が
  必要になります。

- コピー先のハードディスクの容量が小さく、Cドライブにコピーするデータのほか
  に十分な空き容量を確保できない場合、Cドライブより後方のパーティションがコ
  ピーされないことがあります。

- Windows 10のタブレットモードでの操作はサポートされません。タブレットモー
  ドをオフにしてご使用ください。

Step 2　実行前に確認する
本ソフトウェアの実行前に、次の事項をご確認ください。

- パソコンによっては、内蔵のハードディスクを付け替えるとメーカー保証を受け
  ることができなくなる場合があります。ハードディスクの入れ替えは、お客様の
  責任のもとで行ってください。

- 本ソフトウェアの使用には、ローカルの管理者権限（Administrator）が必要で
  す。

- 本ソフトウェアはシステムディスクのコピーを行いますので、コピー先ハード
  ディスクとして別に内蔵可能なハードディスクが必要です。

Step 3　パソコンを準備する
本ソフトウェアを実行する前に、次の作業を行ってください。

- コピー元ハードディスクに不良セクターがあると、正常にコピーができない場合
  があります。Windowsの「チェックディスク」などを実行して、システムディスク
  （コピー元）を正常な状態にしてください。

- Windows Updateによって自動的にパソコンが再起動されることを防ぐため、コ
  ピー開始前にWindows Updateを実行して最新の状態にしてください。また、アッ
  プデート完了後、インターネット接続を切断してください。

- コピー処理中に省電力モードに移行しないように、省電力設定をオフにしてくだ
  さい。

- 暗号化されているファイルは、復号化してください。暗号化されたファイルは正
  しくコピーできないか、コピーできても新しいハードディスクでは開けなくなり
  ます。

- セキュリティソフトやデスクトップ検索ソフトなど、タスクトレイに常駐してい
  るソフトウェアを一時的に終了させてください。
  実行中のソフトウェアがあると、一部のファイルがコピーされず、コピー先ハー
  ドディスクから起動できなくなることがあります。終了方法については、各ソフ
  トウェアのマニュアルやドキュメントをご覧ください。
  なお、たとえばシマンテック社のノートン・インターネットセキュリティなどの
  セキュリティソフトをご利用の場合、一時停止しても関連プログラムが動作し続
  け、ファイルのコピーが妨げられる場合があります。その場合には、Windows PE
  版を使用してください。

Step 4　実行時の注意事項
本ソフトウェアの実行時には次の事柄にご注意ください。

- コピー作業中に周辺機器を接続/取り外ししないでください。

- Windows上で認識できないパーティションおよびドライブ文字のないパーティショ
  ンは、セクター単位でコピーされます。このため、通常のパーティションに比べ
  て時間がかかります。

- Windows上で認識できないパーティションおよびドライブ文字のないパーティショ
  ンのパーティションサイズを変更してコピーすることはできません。

- FAT16およびFAT32のパーティションは、サイズを拡張してコピーすることはでき
  ません。

- コピー元ハードディスクに拡張パーティションが含まれている場合、5つ以上の
  パーティションを作成できないことがあります。

Step 5　Windows PE版を使用する場合の制限事項
Windows PE版を使用するときには、次の点にご注意ください。

- Windows PE 版は、起動してから72時間後に、予告なく再起動されます。起動時
  間にご注意ください。

- Windows PE版は、メモリが768MB以下のパソコンでは正しく実行できません。そ
  の場合、メモリを768MB以上に増設するか、Windows版をご使用ください。

- パソコンのBIOSがUSB起動（USB boot）に設定されていないとUSBメモリからの起
  動ができません。BIOSの設定で、USBメモリからの起動ができるように設定して
  あることをご確認ください。BIOSの設定を確認・変更する方法は、パソコンの取
  扱説明書やパソコン メーカーのサポートにお問い合わせください。

- BIOS の設定で省電力モードが有効になっている場合、コピー中に画面表示が省
  電力モードで暗くなったり、ハードディスクが停まったりすることがあります。
  あらかじめ省電力モードを無効の設定にしてから作業を開始してください。

- Windows PE版では、USB 3.0の端子を使用できないことがあります。その場合は、
  新しいハードディスクやマウスなどは、USB 2.0端子に接続してください。

- Windows PE版では、32GBに満たないハードディスクを認識できません。32GB未満
  のハードディスクをコピー元/コピー先としてご利用になる場合は、Windows版を
  ご使用ください。


■ 商標・著作権
-------------------------------------------------

ファイナルハードディスク入れ替えはAOSデータ株式会社の日本における商標です。
Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
その他の社名、ブランド名及び製品名は、各所有者の商標または登録商標です。

本ソフトウェア (本ソフトウェアに組み込まれたイメージ、写真、アニメーション、
ビデオ、音声、音楽、テキスト、アプレット、その他を含む)、付属のマニュアルな
どの文書、および本ソフトウェアの複製物についての著作権は、AOSデータ株式会社
またはその認定サプライヤーが有するもので本ソフトウェアは著作権法および国際
条約の規定によって保護されています。本ソフトウェアのソースコードプログラム
の著作権は、Challenger Backup Solutions, LLCが所有します。

『ファイナルハードディスク入れ替え』の日本語版開発・販売はAOSデータ株式会社
です。

AOSデータ株式会社
住所         : 105-0001　東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町4F
ホームページ : http://www.finaldata.jp/
Eメール      : irekae@aos.com

Copyright (C) 2006-2019 AOS DATA, Inc. All rights reserved.